S_CODE	S_TEXT
*	Siehe 7.2.7.1 im Kapitel 7.2 des IMDG-Codes im Hinblick auf Vorschriften für die Trennung von Stoffen oder Gegenständen der Klasse 1
-	Zusammenstauung nicht zugelassen.
x	Keine generellen Trennvorschriften: Die einzelnen Trennvorschriften des IMSBC-Codes und des IMDG-Codes sind zu beachten (siehe Stau- und Trennvorschriften für Schüttladungen)
X	Die Gefahrgutliste ist heranzuziehen, um festzustellen, ob besondere Trennvorschriften anzuwenden sind.
Xa	"Getrennt von" Säuren der Klasse 8 in verpackter Form
1	"Entfernt von"
1a	"Entfernt von" Klasse 8, aber "getrennt von" allen Flüssigkeiten der Klasse 8.
2	"Getrennt von"
2a	"Getrennt von".... (ausgenommen Unterklasse 1.4S)
2b	"Getrennt von" Gütern der Unterklasse 1.4S (nur Güter der Unterklasse 1.4S dürfen mit demselben Schiff befördert werden)
2c	"Getrennt von" allen Flüssigkeiten der Klasse 8.
2d	"Getrennt von" allen Säuren der Klasse 8.
3	"Getrennt durch eine ganze Abteilung oder einen Laderaum von"
(4)	"In Längsrichtung getrennt durch eine dazwischenliegende ganze Abteilung oder einen dazwischenliegenden Laderaum von"  Unterklassen 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 und 1.6, außer den explosiven Stoffen und Gegenständen mit Explosivstoff der Verträglichkeitsgruppe J.
4	"In Längsrichtung getrennt durch eine dazwischenliegende ganze Abteilung oder einen dazwischenliegenden Laderaum von"
4a	"In Längsrichtung getrennt durch eine dazwischenliegende ganze Abteilung oder einen Laderaum von" Gütern der Klasse 1, ausgenommen Unterklasse 1.4 S. Für Unterklasse 1.4 S gilt: "Getrennt von" Unterklasse 1.4 S.
