Für die UN-Nummern 1309, 1376, 1483, 1869, 2793, 2858 und 2878 müssen die flexiblen Innenverpackungen oder Innenverpackungen aus Pappe staubdicht und wasserbeständig oder mit einer staubdichten und wasserbeständigen Auskleidung versehen sein.