Sondervorschrift für die Verpackung B40:
Die UN-Nummer 3550 darf in flexiblen IBC (13H3 oder 13H4) mit staubdichten Auskleidungen befördert werden, um jegliches Austreten von Staub während der Beförderung zu verhindern.