Nach dem IMSBC-Code ist der Stoff bei Beförderung als Schüttladung gefährlich (Klasse MHB) und besitzt folgende gefährliche Eigenschaft:
WF: fester Stoff, der entzündbares Gas entwickelt, wenn er feucht wird