Der höchste Füllungsgrad (in %) für feste Stoffe, die über ihrem Schmelzpunkt befördert werden, und für erwärmte flüssige Stoffe wird durch folgende Formel nach Absatz 4.2.1.9.5.1 bestimmt:

Füllungsgrad = 95 (dr/df)

wobei:
dr = Dichte des flüssigen Stoffes bei der höchsten mittleren Temperatur des Füllguts während der Beförderung
df = Dichte des flüssigen Stoffes bei der mittleren Temperatur des flüssigen Stoffes während des Befüllens