Sondervorschriften für die Verpackung PP50 und PP52:
PP50: Es sind keine Innenverpackungen erforderlich, wenn Fässer als Außenverpackung verwendet werden.

PP52: Werden Fässer aus Metall (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 oder 1N2) als Außenverpackung verwendet, so müssen diese so hergestellt sein, dass ein Explosionsrisiko infolge eines Anstiegs des Innendrucks aufgrund innerer oder äußerer Ursachen verhindert wird.