T50

Diese Anweisung für ortsbewegliche Tanks gilt für nicht tiefgekühlt verflüssigte Gase und für Chemikalien unter Druck (UN-Nummern 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 und 3505).

Die allgemeinen Vorschriften in 4.2.2 und die Vorschriften in 6.7.3 sind einzuhalten.

Anmerkung zu "höchstzulässiger Betriebsdruck":
(siehe Begriffsbestimmung für "Auslegungsreferenztemperatur" in 6.7.3.1).

Anmerkung zu Druckentlastungseinrichtungen:
Der Ausdruck "normal" in der Spalte "Druckentlastungseinrichtungen" bedeutet, dass eine Berstscheibe gemäß 6.7.3.7.3 nicht vorgeschrieben ist.