Werden die Hohlladungen einzeln verpackt, müssen die konische Höhlungen nach unten gerichtet und das Versandstück mit einem Kennzeichen gemäß der Abbildung in 5.2.1.7.1 versehen sein. Werden die Hohlladungen paarweise verpackt, müssen die konischen Höhlungen einander zugewandt sein, um den Hohlladungseffekt im Falle einer ungewollten Auslösung möglichst gering zu halten.