Die Verpackungen müssen folgende Bedingungen erfüllen:

1. Die Innendruckprüfung (hydraulisch) muss bei einem Druck von mindestens 3 bar (Überdruck) durchgeführt werden;

2. die Dichtheitsprüfungen im Rahmen der Auslegung und der Herstellung müssen bei einem Prüfdruck von 0,3 bar durchgeführt werden;

3. Die Verschlüsse müssen Schraubdeckel sein, die
(i) durch eine Vorrichtung physisch fixiert sind, die in der Lage ist, ein ein Lösen oder Lockern des Verschlusses durch Schlag oder Vibration während der Beförderung zu verhindern; und
(ii) die mit einer Siegelkappe ausgerüstet sind.