Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Verpackungsvorschriften nach 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind:

| Zusammengesetzte Verpackungen|    Innenverpackung    |  Außenverpackung   |
|                              | höchster Fassungsraum | höchste Nettomasse |
+------------------------------+-----------------------+--------------------+
| Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2,|          5 l          |        125 kg      |
| 4D, 4H2) oder Fässer (1A1,   |                       |                    |
| 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1,|                       |                    |
| 1H2, 1D) oder Kanister (3A1, |                       |                    |
| 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2) mit |                       |                    |
| Innenverpackungen aus Glas,  |                       |                    |
| Kunststoff oder Metall       |                       |                    |
|                              |                       |                    |
| Kiste aus Pappe (4G) oder    |          2 l          |         50 kg      |
| Fass aus Pappe (1G), mit     |                       |                    |
| Innenverpackungen aus Kunst- |                       |                    |
| stoff oder Metall, jede in   |                       |                    |
| einem Sack aus Kunststoff    |                       |                    |
+------------------------------+-----------------------+--------------------+

Zusätzliche Vorschriften:
1. Die Verpackungen müssen einen füllungsfreien Raum von mindestens 10 % haben.
2. Die Verpackungen müssen mit einer Lüftungseinrichtung versehen sein.