Siehe Bemerkung 1) zur Tabelle in 2.5.3.2.4:
"Verdünnungsmittel Typ B darf jeweils durch Verdünnungsmittel Typ A ersetzt werden. Der Siedepunkt des Verdünnungsmittels Typ B muss mindestens 60 °C höher sein als die SADT des organischen Peroxids."

Anmerkung: Diese Bemerkung gilt nur für die Beförderung organischer Peroxide in Verpackungen!