BAMNR	S_TYP	N_LFDNR	S_LC50_MIN	S_LC50_MAX	S_ZUL_FLASCHEN	S_ZUL_GROSSFLASCHEN	S_ZUL_DRUCKFAESSER	S_ZUL_FLASCHENBUENDEL	S_ZUL_MEGC	N_PRUEFFRIST	S_PRUEFDRUCK	N_BETRIEBSDRUCK	S_FUELLFAKTOR	S_SV_VP1	S_SV_VP2	S_SV_VP3	S_SV_VP4	S_BEMERKUNG	S_VP_ANWEISUNG
12	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	190		0.66						P200
12	IMDG	2			X	X	X	X	X	10	250		0.75						P200
14	IMDG	1		2900	X	X	X	X	X	5	15		0.78	l					P200
24	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	95		0.25						P200
24	IMDG	2			X	X	X	X	X	10	120		0.30						P200
24	IMDG	3			X	X	X	X	X	10	300		0.40						P200
34	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	10		0.61	b					P200
51	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	10		0.80	a	ra				P200
98	IMDG	1		4000	X	X	X	X	X	5	29		0.54	b					P200
99	IMDG	1			X	X	X	X		5				b					P200
167	IMDG	1			X	X	X	X		10	10		1.61						P200
173	IMDG	1		25	X		X	X		5	10			k				Ein füllungsfreier Raum von mindestens 8 Volumen-% ist erforderlich.	P200
176	IMDG	1		50	X		X	X		5	10			k				Ein füllungsfreier Raum von mindestens 8 Volumen-% ist erforderlich.	P200
177	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	42		1.13						P200
177	IMDG	2			X	X	X	X	X	10	120		1.44						P200
177	IMDG	3			X	X	X	X	X	10	250		1.60						P200
178	IMDG	1		2860	X	X	X	X	X	5	60		1.51	a	d				P200
180	IMDG	2			X	X	X	X	X	10	10		0.55						P200
181	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	10		0.52	v					P200
183	IMDG	2			X	X	X	X	X	10	10		0.53						P200
184	IMDG	3			X	X	X	X	X	10	10		0.55						P200
185	IMDG	4			X	X	X	X	X	10	10		0.54						P200
224	IMDG	1		293	X	X	X	X	X	5	22		1.25	a					P200
233	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	10		0.99						P200
234	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	27		1.03						P200
239	IMDG	1		5	X		X	X		5	20		1.23	a	k				P200
249	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	25		1.05						P200
259	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	16		1.15						P200
267	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	10		1.18						P200
268	IMDG	1		2810	X	X	X	X	X	5	100		0.30	a	d				P200
268	IMDG	2		2810	X	X	X	X	X	5	120		0.56	a	d				P200
268	IMDG	3		2810	X	X	X	X	X	5	150		0.67	a	d				P200
268	IMDG	4		2810	X	X	X	X	X	5	200		0.74	a	d				P200
269	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	100		0.83						P200
269	IMDG	2			X	X	X	X	X	10	120		0.90						P200
269	IMDG	3			X	X	X	X	X	10	190		1.04						P200
269	IMDG	4			X	X	X	X	X	10	250		1.11						P200
270	IMDG	1		2000	X	X	X	X	X	5	19		1.13	u					P200
278	IMDG	1		620	X	X	X	X	X	5	250		0.064	d	r	q			P200
300	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	18		0.55						P200
342	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	10		1.23						P200
351	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	10		1.30						P200
355	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	16		0.79						P200
356	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	250		0.77						P200
366	IMDG	1		218	X	X	X	X	X	5	10		3.08	a					P200
372	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	18		0.58						P200
373	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	10		0.59	b					P200
410	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	180		0.68						P200
410	IMDG	2			X	X	X	X	X	10	225		0.74						P200
410	IMDG	3			X	X	X	X	X	10	250		0.75						P200
412	IMDG	1		3020	X	X	X	X	X	5	50		1.10	u					P200
435	IMDG	1		1307	X		X	X		5	10		0.84	a	t				P200
446	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	22		1.01						P200
447	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	31		1.01						P200
448	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	31		0.12						P200
448	IMDG	2			X	X	X	X	X	10	42		0.17						P200
448	IMDG	3			X	X	X	X	X	10	100		0.64						P200
449	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				z					P200
450	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				z					P200
451	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				z					P200
452	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				v	z				P200
453	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				v	z				P200
454	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				v	z				P200
455	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				v	z				P200
456	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				v	z				P200
458	IMDG	1		850	X	X	X	X	X	5	10		1.51	a					P200
459	IMDG	1			X	X	X	X	X	5	17		0.81	a					P200
460	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	17		0.81	a					P200
463	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				c	z				P200
464	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				c	z				P200
481	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	22		1.11						P200
498	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	10		0.49	v					P200
499	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	10		0.52						P200
541	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	190		0.68						P200
541	IMDG	2			X	X	X	X	X	10	250		0.76						P200
542	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	190		0.66						P200
542	IMDG	2			X	X	X	X	X	10	250		0.75						P200
544	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				z				Der Betriebsdruck darf nicht größer sein als zwei Drittel des Prüfdrucks.	P200
565	IMDG	1		50	X			X		5	36		1.46	k					P200
583	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	13		0.58	b					P200
590	IMDG	1		850	X	X	X	X	X	5	10		1.51	a					P200
599	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	17		0.81	a					P200
617	IMDG	1		1350	X	X	X	X	X	5	10		0.78	d	u				P200
685	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	11		1.32						P200
729	IMDG	1		25	X			X		5	20		1.00	k					P200
733	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	23		0.43	v					P200
735	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	27		0.43						P200
767	IMDG	1		2520	X	X	X	X	X	5	12		1.23						P200
768	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	70		1.06						P200
768	IMDG	2			X	X	X	X	X	10	140		1.34						P200
768	IMDG	3			X	X	X	X	X	10	160		1.38						P200
772	IMDG	1		712	X	X	X	X	X	5	48		0.67	d	u				P200
782	IMDG	1		115	X		X	X		5	10		1.30	k					P200
843	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	35		0.73						P200
845	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	190		0.88						P200
845	IMDG	2			X	X	X	X	X	10	250		0.96						P200
848	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	10		0.56	b					P200
869	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	10		1.37	a					P200
872	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	12		0.81	a					P200
873	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	250		0.64	a					P200
876	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	10		0.67						P200
894	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				c	z				P200
912	IMDG	2			X	X	X	X	X	10	22		0.52	c					P200
994	IMDG	1		314	X	X	X	X	X	5	10		0.90	a					P200
994	IMDG	2		314	X	X	X	X	X	5	200		1.08						P200
1078	IMDG	1		3760	X	X	X	X	X	5				u				Der Betriebsdruck darf nicht größer sein als zwei Drittel des Prüfdrucks.	P200
1097	IMDG	1		120	X		X	X		5	10			k				Ein füllungsfreier Raum von mindestens 8 Volumen-% ist erforderlich.	P200
1099	IMDG	1		2810	X	X	X	X	X	5				z					P200
1185	IMDG	1		115	X			X		5	225	33		k	o				P200
1193	IMDG	1		178	X					5	42		1.10	d	k				P200
1194	IMDG	1		2860	X	X	X	X	X	5	23		2.25	a	d				P200
1195	IMDG	1		20	X			X		5	225		0.30	d	k	q			P200
1195	IMDG	2		20	X			X		5	250		0.45	d	k	q			P200
1196	IMDG	1		51	X			X		5	31		1.60	k					P200
1386	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	30		0.57						P200
1392	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	22		0.50						P200
1450	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	10		0.57	c					P200
1505	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	10		0.63						P200
1536	IMDG	1		350	X	X	X	X	X	5	100		0.70	u					P200
1547	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	10		0.53						P200
1578	IMDG	1		185	X			X		5	200	30		a	k	n	o		P200
1594	IMDG	1		470	X	X	X	X	X	5	22		1.08						P200
1624	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	10		0.64						P200
1631	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	300		0.63						P200
1634	IMDG	1																siehe Sondervorschrift 900	P200
1635	IMDG	1		2.6	X			X		5	200	30		a	k	n	o		P200
1663	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	12		1.34						P200
1664	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	25		1.04						P200
1698	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				d				Der Betriebsdruck darf nicht größer sein als zwei Drittel des Prüfdrucks.	P200
1716	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	200			m	o				P200
1717	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	11		1.20						P200
1732	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	10		1.19						P200
1752	IMDG	1		2900	X	X	X	X	X	5	15		0.78	l					P200
1790	IMDG	1			X			X		10	60			c	p				P200
1790	IMDG	2			X			X		10	52			c	p				P200
1791	IMDG	1			X	X	X	X	X	10								Der Betriebsdruck darf nicht größer sein als zwei Drittel des Prüfdrucks.	P200
1792	IMDG	1			X	X	X	X	X	10								Der Betriebsdruck darf nicht größer sein als zwei Drittel des Prüfdrucks.	P200
1793	IMDG	1			X	X	X	X	X	10								Der Betriebsdruck darf nicht größer sein als zwei Drittel des Prüfdrucks.	P200
1794	IMDG	1			X	X	X	X	X	10								Der Betriebsdruck darf nicht größer sein als zwei Drittel des Prüfdrucks.	P200
1795	IMDG	1			X	X	X	X	X	10								Der Betriebsdruck darf nicht größer sein als zwei Drittel des Prüfdrucks.	P200
1796	IMDG	1			X	X	X	X	X	10								Der Betriebsdruck darf nicht größer sein als zwei Drittel des Prüfdrucks.	P200
1797	IMDG	1		35	X			X		5	13		1.10	k					P200
1798	IMDG	1			X	X	X	X		10				s				Der Betriebsdruck darf nicht größer sein als zwei Drittel des Prüfdrucks.	P200
1804	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				z					P200
1805	IMDG	1			X	X	X	X	X	5								Der Betriebsdruck darf nicht größer sein als zwei Drittel des Prüfdrucks.	P200
1806	IMDG	1			X		X	X		5				b	z				P200
1809	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				z					P200
1810	IMDG	1			X	X	X	X	X	5								Der Betriebsdruck darf nicht größer sein als zwei Drittel des Prüfdrucks.	P200
1811	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				v	z				P200
1959	IMDG	1		80	X			X		5	20		1.03	k					P200
1968	IMDG	1			X	X	X	X		5				z				Der Betriebsdruck darf nicht größer sein als zwei Drittel des Prüfdrucks.	P200
2002	IMDG	1		2541	X	X	X	X	X	5	10		1.19	a					P200
2005	IMDG	1		299	X	X	X	X	X	5	30		1.40	a					P200
2031	IMDG	1		<=5000	X	X	X	X	X	5				z				Der Betriebsdruck darf nicht größer sein als zwei Drittel des Prüfdrucks.	P200
2035	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				d				Der Betriebsdruck darf nicht größer sein als zwei Drittel des Prüfdrucks.	P200
2037	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				z				Der Betriebsdruck darf nicht größer sein als zwei Drittel des Prüfdrucks.	P200
2039	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				v	z				P200
2041	IMDG	1			X	X	X	X	X	5				z					P200
2043	IMDG	1			X	X	X	X	X	10								Der Betriebsdruck darf nicht größer sein als zwei Drittel des Prüfdrucks.	P200
2044	IMDG	1			X	X	X	X	X	10								Der Betriebsdruck darf nicht größer sein als zwei Drittel des Prüfdrucks.	P200
2045	IMDG	1		115	X		X	X		5				k	z				P200
2046	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				z				Der Betriebsdruck darf nicht größer sein als zwei Drittel des Prüfdrucks.	P200
2047	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				z				Der Betriebsdruck darf nicht größer sein als zwei Drittel des Prüfdrucks.	P200
2048	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				z				Der Betriebsdruck darf nicht größer sein als zwei Drittel des Prüfdrucks.	P200
2070	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				d				Der Betriebsdruck darf nicht größer sein als zwei Drittel des Prüfdrucks.	P200
2199	IMDG	1		1700	X	X	X	X	X	5	30		0.87	u					P200
2220	IMDG	1		40	X			X		5	30		0.91	a	k				P200
2221	IMDG	1		57	X			X		5				k					P200
2226	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	200		0.50						P200
2242	IMDG	1		122	X			X		5	13		1.49	a	k				P200
2259	IMDG	1		<=5000	X	X	X	X	X	5				z				Der Betriebsdruck darf nicht größer sein als zwei Drittel des Prüfdrucks.	P200
2265	IMDG	1		178	X			X		5	200		0.49	k	r				P200
2367	IMDG	1		290	X	X	X	X	X	5	10		1.50	a					P200
2818	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	10		0.61	b					P200
2906	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	10		0.59						P200
2930	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				z					P200
3578	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				z				Der Betriebsdruck darf nicht größer sein als zwei Drittel des Prüfdrucks.	P200
3582	IMDG	1		<=5000	X	X	X	X	X	5				z				Der Betriebsdruck darf nicht größer sein als zwei Drittel des Prüfdrucks.	P200
3586	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				z				Der Betriebsdruck darf nicht größer sein als zwei Drittel des Prüfdrucks.	P200
3590	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				z					P200
3591	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				z					P200
4610	IMDG	1		40	X			X		5	100		0.55	k					P200
6977	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				z				Der Betriebsdruck darf nicht größer sein als zwei Drittel des Prüfdrucks.	P200
6978	IMDG	1		<=5000	X	X	X	X	X	5				z				Der Betriebsdruck darf nicht größer sein als zwei Drittel des Prüfdrucks.	P200
6979	IMDG	1		<=5000	X	X	X	X	X	5				z				Der Betriebsdruck darf nicht größer sein als zwei Drittel des Prüfdrucks.	P200
6980	IMDG	1		<=5000	X	X	X	X	X	5				z				Der Betriebsdruck darf nicht größer sein als zwei Drittel des Prüfdrucks.	P200
6981	IMDG	1		<=5000	X	X	X	X	X	5				z				Der Betriebsdruck darf nicht größer sein als zwei Drittel des Prüfdrucks.	P200
6982	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				z					P200
6983	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				z					P200
6984	IMDG	1		<=5000	X	X	X	X	X	5				z					P200
6985	IMDG	1		<=5000	X	X	X	X	X	5				z					P200
6986	IMDG	1		<=5000	X	X	X	X	X	5				z					P200
6987	IMDG	1		<=5000	X	X	X	X	X	5				z					P200
6988	IMDG	1		<=5000	X	X	X	X	X	5				z					P200
6989	IMDG	1		<=5000	X	X	X	X	X	5				z					P200
6990	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				z					P200
6997	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	18		1.09						P200
6998	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	18		1.05						P200
6999	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	35		0.87						P200
6999	IMDG	2			X	X	X	X	X	10	49		0.95						P200
7000	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	13		1.21						P200
7001	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	10		1.16						P200
7002	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	26		1.02						P200
7003	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	17		1.03						P200
7004	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	10		0.50	z					P200
7006	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	20		0.75						P200
7007	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	10		0.98						P200
7008	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	48		0.78						P200
7009	IMDG	1	>2900		X	X	X	X	X	5	28		0.73						P200
7010	IMDG	1		10	X	X	X			5	17		1.17	k					P200
7011	IMDG	1		770	X	X	X	X	X	5	33		1.21	u					P200
7293	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	36		0.82						P200
7294	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	32		0.94						P200
7295	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	33		0.93						P200
7296	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	30		0.95						P200
7297	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				v	z				P200
7298	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				v	z				P200
7299	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				v	z				P200
7300	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				v	z				P200
7301	IMDG	1			X	X	X	X	X	5				z					P200
8065	IMDG	1			X	X	X	X	X	5	10		0.80	b					P200
8066	IMDG	2			X	X	X	X	X	5	12		0.77	b					P200
9568	IMDG	1			X			X		5	52			c	p				P200
9568	IMDG	2			X			X		5	60			c	p				P200
9633	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	130		1.28						P200
9643	IMDG	1		864	X	X	X	X	X	5	225		0.715	a					P200
9643	IMDG	2		864	X	X	X	X	X	5	300		0.86	a					P200
9644	IMDG	1		360	X	X	X	X	X	5	200		0.47						P200
9644	IMDG	2		360	X	X	X	X	X	5	300		0.70						P200
9645	IMDG	1		80	X			X		5	250		0.07	d	k	o			P200
9646	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	225		0.34						P200
9646	IMDG	2			X	X	X	X	X	10	300		0.38						P200
9647	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	200		1.13						P200
9648	IMDG	1		261	X	X	X	X	X	5	200		0.90						P200
9648	IMDG	2		261	X	X	X	X	X	5	300		1.25						P200
9649	IMDG	1		922	X	X	X	X	X	5	200		0.74	a					P200
9649	IMDG	2		922	X	X	X	X	X	5	300		1.10	a					P200
9650	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	225		0.32	q					P200
9650	IMDG	2			X	X	X	X	X	10	250		0.36	q					P200
9651	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	200		0.71						P200
9651	IMDG	2			X	X	X	X	X	10	300		0.90						P200
9972	IMDG	3			X	X	X	X	X	10				v	z				P200
10141	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				z					P200
10142	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				z					P200
10327	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				z					P200
11115	IMDG	1			X	X	X	X		10	225		0.39	q					P200
11116	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				z					P200
11117	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				z					P200
11521	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				z					P200
12242	IMDG	1												z					P208
12243	IMDG	1												z					P208
12244	IMDG	1		<=5000										z					P208
12245	IMDG	1												z					P208
12246	IMDG	1		<=5000										z					P208
12247	IMDG	1		<=5000										z					P208
12248	IMDG	1		<=5000										z					P208
12249	IMDG	1		<=5000										z					P208
12250	IMDG	1		<=5000										z					P208
12251	IMDG	1		387										a					P208
12252	IMDG	1		293										a					P208
12253	IMDG	1		450										a					P208
12254	IMDG	1		20										d					P208
12255	IMDG	1		620										d	r				P208
12256	IMDG	1		190															P208
12257	IMDG	1		20										d					P208
12258	IMDG	1		2															P208
12636	IMDG	1		<=5000	X	X	X	X	X	5				z					P200
12637	IMDG	1			X	X	X	X	X	10				z					P200
12638	IMDG	1		<=5000	X	X	X	X	X	5				z					P200
12801	IMDG	1			X	X	X	X	X	10	10		0.50	z					P200
13078	IMDG	1			X	X	X	X	X	10								Der Betriebsdruck darf nicht größer sein als zwei Drittel des Prüfdrucks.	P200
13228	IMDG	3			X	X	X	X	X	10				v	z				P200
