Sondervorschriften für die Verpackung PP11, PP38 und PP100:
PP11: Für die UN-Nummern 1309, Verpackungsgruppe III, und 1362 sind Säcke 5H1, 5L1 und 5M1 zugelassen, wenn diese in Kunststoffsäcken und mit einer Schrumpf- oder Dehnfolie auf Paletten umverpackt sind.

PP38: Für die UN-Nummer 1309 sind Säcke nur in geschlossenen Güterbeförderungseinheiten oder als Ladungseinheiten zugelassen.

PP100: Für die UN-Nummern 1309, 1323, 1333, 1376, 1408, 1435, 1449, 1457, 1472, 1476, 1483, 1509, 1516, 1567, 1869, 2210, 2793, 2858, 2878, 2950, 2968, 3089, 3096 und 3125, müssen flexible Verpackungen, Verpackungen aus Pappe oder Holz staubdicht und wasserbeständig oder mit einer staubdichten und wasserbeständigen Auskleidung versehen sein
.