Die Beförderung dieses Stoffes ist nur in Tanks zulässig.
Tränenreizstoffe müssen in die Verpackungsgruppe II eingestuft werden, auch wenn ihre Toxizitätsdaten den Werten für die Verpackungsgruppe III entsprechen (siehe 2.6.2.2.4.1).