Begasungswarnzeichen
* Entsprechende Angaben einfügen
Das Begasungswarnzeichen muss rechteckig, mindestens 400 mm breit und mindestens 300 mm hoch sein. Die Mindestbreite der Außenlinie muss 2 mm betragen. Das Kennzeichen muss schwarz auf weißem Grund sein, die Buchstabenhöhe muss mindestens 25 mm betragen.