Die Bestimmungen der entsprechenden Stoffblattseite im IMSBC-Code finden keine Anwendung auf Nebenprodukte der Aluminiumherstellung oder Nebenprodukte der Aluminiumschmelzung (UN 3170).
Der als MHB eingestufte Stoff besitzt folgende gefährliche Eigenschaften:
WF: fester Stoff, der entzündbares Gas entwickelt, wenn er feucht wird und/oder
WT: fester Stoff, der giftiges Gas entwickelt, wenn er feucht wird und/oder
CR: ätzender fester Stoff