Bei Stoffen, die für die Beförderung stabilisiert werden müssen, und bei denen die SAPT höchstens dem in 2.4.2.5.2 vorgeschriebenen Wert entspricht, gelten nach 3.1.2.6 zusätzlich die Sondervorschrift 386 in Kapitel 3.3 und die Vorschriften in 7.3.7.

Diesem Stoff wurde daher für die Datenbank GEFAHRGUT zusätzlich zu den Angaben in der Gefahrgutliste des IMDG-Codes die o. g. Sondervorschrift 386 zugeordnet. Des Weiteren gilt nach 7.1.4.7 abweichend vom Eintrag in Spalte 16a der Gefahrgutliste die Staukategorie 'D' und der Staucode 'SW1'.

Sollte der Stoff bei Beförderung in Verpackungen, Großpackmitteln (IBC) oder Tanks eine Temperatur der selbstbeschleunigenden Polymerisation (SAPT) von mehr als 75 °C und eine Reaktionswärme von höchstens 300 J/g aufweisen, so muss diese Sondervorschrift nicht berücksichtigt werden. Der BAM liegen dazu keine konkreten Werte vor, weshalb hier konservativ entschieden wurde, die Sondervorschrift aufzuführen.