Bei Beförderung nach dem IMSBC-Code:
Die Stoffblattseite des IMSBC-Codes gilt nur für Ladungen, die in Verpackungsgruppe III nach dem IMDG-Code fallen würden, wenn sie in verpackter Form transportiert werden.
Der zusätzlich als MHB eingestufte Stoff besitzt folgende gefährliche Eigenschaften:
SH: selbsterhitzungsfähiger Stoff und/oder
WT: fester Stoff, der giftiges Gas entwickelt, wenn er feucht wird