Die Anweisungen für ortsbewegliche Tanks T1 bis T22 gelten für flüssige und feste Stoffe der Klassen 1 und 3 bis 9. Die allgemeinen Vorschriften des Abschnitts 4.2.1 und die Vorschriften des Abschnitts 6.7.2 sind einzuhalten. Die Anweisungen für ortsbewegliche Tanks mit Tankkörpern aus faserverstärkten Kunststoffen (FVK) gelten für Stoffe der Klassen 1, 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 und 9. Darüber hinaus gelten die Vorschriften des Kapitels 6.10 für ortsbewegliche Tanks mit FVK-Tankkörpern.

T18

Mindestprüfdruck (bar): 10

Mindestwanddicke des Tankkörpers (in mm Bezugsstahl)(siehe 6.7.2.4): 6 mm

Druckentlastungseinrichtung (siehe 6.7.2.8): siehe 6.7.2.8.3

Bodenöffnung (siehe 6.7.2.6): siehe 6.7.2.6.3
