Unter diese Eintragung fallende Stoffe dürfen in Druckgefäßen mit höchstens 1000 mL Inhalt in Übereinstimmung mit den Vorschriften für begrenzte Mengen des Kapitels 3.4 befördert werden. Das Druckgefäß muss den Vorschriften in 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P200 entsprechen und darf ein Produkt aus Prüfdruck und Fassungsraum von höchstens 15,2 MPa?L (152 bar?L) nicht überschreiten. Die Druckgefäße dürfen nicht mit anderen gefährlichen Gütern zusammen verpackt werden.