Feuerlöschmittel-Dispergiervorrichtungen sind Gegenstände, die einen pyrotechnischen Stoff enthalten und dafür vorgesehen sind, bei Auslösung ein Feuerlöschmittel (oder -aerosol) zu versprühen, und die keine anderen gefährlichen Güter enthalten. Diese Gegenstände müssen versandfertig verpackt die Kriterien für die Unterklasse 1.4S erfüllen, wenn sie in Übereinstimmung mit der Prüfreihe 6 c) des Handbuchs Prüfungen und Kriterien Teil I Abschnitt 16 geprüft werden. Die Vorrichtung muss entweder mit herausgenommenen Auslöseeinrichtungen oder mit mindestens zwei unabhängigen Mitteln zur Verhinderung einer unbeabsichtigten Auslösung befördert werden.

Feuerlöschmittel-Dispergiervorrichtungen dürfen nur dann der Klasse 9, UN-Nummer 3559 zugeordnet werden, wenn die folgenden zusätzlichen Bedingungen erfüllt sind:

.1 Die Vorrichtung erfüllt die Ausschlusskriterien in 2.1.3.4.2.2, 2.1.3.4.2.3 and 2.1.3.4.2.4.

.2 Das Löschmittel muss in Übereinstimmung mit internationalen oder regionalen Normen (z. B. NFPA 2010) als sicher für normal genutzte Räume gelten.

.3 Der Gegenstand muss so verpackt sein, dass die Temperaturen an der Außenseite des Versandstücks im Falle einer Auslösung 200 °C nicht überschreiten.

.4 Diese Eintragung darf nur mit Zustimmung der zuständigen Behörde des Herstellungslandes verwendet werden.

Diese Eintragung gilt nicht für "SICHERHEITSEINRICHTUNGEN, elektrische Auslösung", die in der Sondervorschrift 280 (UN-Nummer 3268) beschrieben sind.