Abfall-Druckgaspackungen oder Abfall-Gaspatronen, die für die Beförderung gemäß Sondervorschrift 327 zugelassen sind, dürfen nur auf kurzen internationalen Seereisen befördert werden. Lange internationale Seereisen sind nur mit Genehmigung der zuständigen Behörde zulässig. Verpackungen sind mit den entsprechenden Kennzeichnungen und Gefahrzetteln und Güterbeförderungseinheiten mit den entsprechenden Kennzeichnungen und Placards für die Unterteilung der Klasse 2 und gegebenfalls die Zusatzgefahr(en) zu versehen.