Sendungen von:

(i)	Baumwolle, trocken, mit einer Dichte von mindestens 360 kg/m³
(ii)	Flax, trocken, mit einer Dichte von mindestens 400 kg/m³
(iii)	Sisal, trocken, mit einer Dichte von mindestens 360 kg/m³
(iv)	Tampico-Fibre, trocken, mit einer Dichte von mindestens 360 kg/m³

nach ISO 8115:1986, unterliegen nicht den Vorschriften dieses Codes, wenn sie in geschlossenen Güterbeförderungseinheiten befördert werden.