.1 Im Sinne dieses Codes bedeutet Kohle tierischen oder pflanzlichen Ursprungs Kohle, die in einem Herstellungs- oder Fertigungsverfahren erzeugt und nicht in einem geologischen Prozess gebildet und durch Abbau gewonnen wurde. Unter diese Eintragung fallende Kohle wird durch Pyrolyse eines organischen Stoffes wie Knochen, Bambus, Kokosschale, Jute oder Holz hergestellt.

.2 Die UN-Prüfung N.4 gemäß Abschnitt 33.4.6 des Handbuchs Prüfungen und Kriterien darf nicht verwendet werden, um Kohle tierischen oder pflanzlichen Ursprungs (UN 1361) von den Vorschriften dieses Codes auszunehmen.

.3 Ohne Prüfung muss der Stoff mindestens Verpackungsgruppe III zugeordnet werden.

.4 Sofern von der zuständigen Behörde nichts anderes zugelassen ist, gelten die folgenden Vorschriften:
.1 nach der Herstellung muss der unverpackte Stoff für mindestens 14 Tage der Witterung ausgesetzt werden (abgedeckte Lagerung im Freien), bevor er versandfertig verpackt
wird, oder
.2 nach der Pyrolyse muss der unverpackte Stoff bedampft und gekühlt werden und der Stoff muss unter Schutzgasatmosphäre (z. B. Stickstoff) verpackt werden; die Versandstücke müssen dann vor der Beförderung für mindestens 24 Stunden locker abgedeckt oder im Freien gelagert werden.

.5 Der Stoff darf nur in Verpackungen verpackt werden, wenn die Temperatur des Stoffes am Verpackungstag 40 °C nicht überschreitet.

.6 Bei Stauung in einer Güterbeförderungseinheit muss in dieser ein Freiraum oberhalb der Ladung von mindestens 30 cm eingehalten werden, und
.1 die Stauhöhe des Versandstücks (der Versandstücke) in der Einheit sollte 1,5 m nicht überschreiten, oder
.2 die Blockgröße der Versandstücke sollte 16 m³ nicht überschreiten und es sollte ein Mindestabstand von 15 cm zwischen den Blöcken eingehalten werden.