Gegenstände, die ein Gas enthalten und als Stoßdämpfer dienen, einschließlich Stoßenergie absorbierende Einrichtungen oder Druckluftfedern unterliegen nicht den Vorschriften dieses Codes, vorausgesetzt:

.1 jeder Gegenstand hat einen Gasbehälter mit einem Fassungsraum von
   höchstens 1,6 Liter und einen Ladedruck von höchstens 280 bar, wobei das
   Produkt aus Fassungsraum (Liter) und Ladedruck (bar) 80 nicht
   überschreitet (d. h. 0,5 Liter Fassungsraum und 160 bar Ladedruck, 1 Liter
   Fassungsraum und 80 bar Ladedruck, 1,6 Liter Fassungsraum und 50 bar
   Ladedruck, 0,28 Liter Fassungsraum und 280 bar Ladedruck).

.2 jeder Gegenstand hat einen Berstdruck, der bei Produkten mit einem
   Fassungsraum des Gasbehälters von höchstens 0,5 Liter mindestens dem
   vierfachen Ladedruck und bei Produkten mit einem Fassungsraum des
   Gasbehälters von mehr als 0,5 Liter mindestens dem fünffachen Ladedruck
   bei 20 °C entspricht,

.3 jeder Gegenstand ist aus einem Werkstoff hergestellt, der bei Bruch nicht
   splittert,

.4 jeder Gegenstand ist nach einer für die zuständige Behörde annehmbaren
   Qualitätssicherungsnorm gefertigt und

.5 die Bauart wurde einem Brandtest unterzogen, bei dem nachgewiesen wurde,
   dass der Innendruck des Gegenstandes mittels einer Schmelzsicherung oder
   einer anderen Druckentlastungseinrichtung abgebaut wird, so dass der
   Gegenstand nicht splittern oder hochschießen kann.