Ein Sauerstoffgenerator, chemisch, der entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe enthält, muss folgenden Bedingungen entsprechen:

.1 der Generator darf, wenn er eine Vorrichtung zur Auslösung von
   Explosivstoffen enthält, unter dieser Eintragung nur befördert werden,
   wenn er in Übereinstimmung mit 2.1.3 dieses Code von der Klasse 1
   ausgeschlossen ist,

.2 der Generator muss ohne seine Verpackung einer Fallprüfung aus 1,8 m Höhe
   auf eine starre, nicht federnde, ebene und horizontale Oberfläche in der
   Stellung, in der die Wahrscheinlichkeit eines Schadens am größten ist,
   ohne Austreten von Füllgut und ohne Auslösen standhalten und

.3 wenn ein Generator mit einer Auslösevorrichtung ausgerüstet ist, muss er
   mindestens zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen gegen unbeabsichtigtes
   Auslösen haben.