1. Heiße konzentrierte Lösungen von Ammoniumnitrat dürfen unter folgenden Voraussetzungen unter dieser Eintragung befördert werden, vorausgesetzt:

.1 Die Lösung enthält höchstens 93 % Ammoniumnitrat.
.2 Die Lösung enthält mindestens 7 % Wasser.
.3 Die Lösung enthält höchstens 0,2 % brennbare Stoffe.
.4 Die Lösung enthält keine Chlorverbindungen in Mengen, bei denen der Anteil der Chlorid-Ionen mehr als 0,02 % beträgt.
.5 Der bei 25 °C gemessene pH-Wert einer zehnprozentigen wässerigen Lösung des Stoffes liegt zwischen 5 und 7.
.6 Die höchstzulässige Beförderungstemperatur der Lösung beträgt 140 °C.

2. Darüber hinaus unterliegen heiße konzentrierte Lösungen von Ammoniumnitrat unter folgenden Voraussetzungen nicht den Vorschriften dieses Codes:

.1 Die Lösung enthält höchstens 80 % Ammoniumnitrat.
.2 Die Lösung enthält höchstens 0,2 % brennbare Stoffe.
.3 Das Ammoniumnitrat bleibt unter allen Beförderungsbedingungen gelöst.
.4 Die Lösung erfüllt nicht die Kriterien einer anderen Klasse oder Unterklasse.