Mit Ausnahme der Dokumentationsvorschriften in 5.4.4.2 gelten die Vorschriften dieses Codes nicht für diesen Stoff, wenn:

.1 er in Form nicht krümelnder Prills oder Granulate befördert wird;

.2 er auf Grundlage des Ergebnisses eines der Prüfverfahren für entzündend (oxidierend) wirkende feste Stoffe gemäß Handbuch Prüfungen und Kriterien (siehe 34.4.1 oder 34.4.3) nicht den Kriterien der Klasse 5.1 entspricht und

.3 er von einer Bescheinigung eines von der zuständigen Behörde anerkannten Labors begleitet wird, in der die Prüfergebnisse aufgeführt sind.