Mit Ausnahme der Dokumentationsvorschriften in 5.4.4.2 gelten die Vorschriften dieses Codes nicht für zu Ballen gepresstes Heu mit einem Feuchtigkeitsgehalt von weniger als 14 %, das in geschlossenen Güterbeförderungseinheiten befördert wird und für dem eine Bescheinigung vom Versender beigefügt wird, aus der hervorgeht, dass von dem Produkt bei der Beförderung keine Gefahr der Klasse 4.1, UN-Nr. 1327, ausgeht und sein Feuchtigkeitsgehalt weniger als 14 % beträgt.