Rangierzettel nach Muster 15
Abstoß- und Ablaufverbot. Muss von einem Triebfahrzeug beigestellt werden. Darf nicht auflaufen und muss gegen das Auflaufen anderer Wagen geschützt werden.
Drei rote Dreiecke mit schwarzem Ausrufezeichen 
Breite: mindestens 105 mm
Höhe: mindestens 74 mm