Hinweis: Wenn der Stoff bei einer Temperatur von mindestens 100 °C befördert oder zur Beförderung aufgegeben wird, muss an Kesselwagen, Tankcontainern, ortsbeweglichen Tanks, Spezialwagen oder -großcontainern oder besonders ausgerüsteten Wagen oder Großcontainern das Zeichen für erwärmte Stoffe nach Abschnitt 5.3.3 angebracht werden.