Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind:

| zusammengesetzte Verpackungen           | Innenverpackung    | Außenverpackung |
|                                         | höchster Fassungs- | höchste Netto-  |
|                                         | raum               | masse           |
+-----------------------------------------+--------------------+-----------------+
| Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4H2)  |        5 l         |      125 kg     |
| oder Fässer (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1,   |                    |                 |
| 1N2, 1H1, 1H2, 1D) oder Kanister (3A1,  |                    |                 |
| 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2) mit Innenver-  |                    |                 |
| packungen aus Glas, Kunststoff oder     |                    |                 |
| Metall                                  |                    |                 |
|                                         |                    |                 |
| Kiste aus Pappe (4G) oder Fass aus      |        2 l         |       50 kg     |
| Pappe (1G) mit Innenverpackungen aus    |                    |                 |
| Kunststoff oder Metall, jede in einem   |                    |                 |
| Sack aus Kunststoff                     |                    |                 |
+-----------------------------------------+--------------------+-----------------+

Zusätzliche Vorschriften:
1. Der höchste Füllungsgrad der Verpackungen beträgt 90 %.
2. Die Verpackungen müssen mit einer Lüftungseinrichtung versehen sein.