Siehe Bemerkung 29) in Unterabschnitt 2.2.52.4: 
"Unterliegt nicht den für die Klasse 5.2 geltenden Vorschriften des RID."

Die gewählte Klassifizierung gilt nur für Verpackungen, nicht für andere Umschließungsarten (wie z. B. Großpackmittel oder Tanks). Für die Beförderung des Stoffes in dem angegeben Konzentrationsbereich in Großpackmitteln und Tanks existiert eine weitere BAM-Nr. 12264, die der UN-Nr. 3110 zugeordnet ist.