Dieser Stoff darf nur unter den von der zuständigen Behörde des Ursprungslandes festgelegten Bedingungen in festverbundenen Tanks, Aufsetztanks oder Tankcontainer /Kesselwagen oder Tankcontainern befördert werden, wenn die zuständige Behörde auf  Grund der nachstehenden Prüfungen feststellt, dass eine solche Beförderung sicher durchgeführt werden kann.
Ist das Ursprungsland kein Vertragsstaat des ADR/COTIF, so müssen die Bedingungen von der zuständigen Behörde des ersten von der Sendung berührten Vertragsstaates des ADR/OCTIF anerkannt werden.
Für die Baumusterzulassungen sind Prüfungen vorzunehmen, um:
- die Verträglichkeit mit allen Werkstoffen nachzuweisen, die normalerweise mit dem Stoff während der Beförderung in Berührung kommen;
- Daten für die Konstruktion der Notfall-Druckentlastungseinrichtungen und der Sicherheitsventile unter Berücksichtigung der Konstruktionsmerkmale des Tanks zu erhalten und
- alle Sondervorschriften festzulegen, die für die sichere Beförderung des Stoffes erforderlich sind.
Die Prüfergebnisse müssen im Zulassungsbescheid des Tankbaumusters aufgeführt sein.