Code P22DH(M):

P = Tanktyp:

Tank, Batteriewagen oder MEGC für verflüssigte oder gelöste Gase.
-------------------------

22 = Berechnungsdruck:

Mindestberechnungsdruck: 22 bar
-------------------------

D = Öffnungen (siehe Unterabschnitte 6.8.2.2 und 6.8.3.2):

Tank mit obenliegenden Öffnungen mit 3 Verschlüssen für das Befüllen oder Entleeren oder Batteriewagen oder MEGC ohne Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels.
-------------------------

H = Sicherheitsventil/-einrichtung:

Luftdicht verschlossener Tank, Batteriewagen oder MEGC (siehe Abschnitt 1.2.1).
-------------------------

(M) = Der Stoff darf in Batteriewagen oder MEGC befördert werden.