Siehe Absatz 2.2.3.1.1 Bem. 2. RID:

"In Abweichung zu Absatz 2.2.3.1.1 gilt Dieselkraftstoff oder Gasöl oder Heizöl (leicht) mit einem Flammpunkt über 60 °C bis höchstens 100 °C als Stoff der Klasse 3 UN-Nr. 1202."

Laut RSEB, Nummer 2-19.2 empfiehlt sich nach den CONCAWE-Studien zusätzlich eine Einstufung als umweltgefährdender Stoff. Es liegen keine Erkenntnisse vor, die gegen diese Empfehlung sprechen.
Sollten jedoch konkrete Testdaten vorliegen, die nach den Kriterien für eine Einstufung nach den Absätzen 2.2.9.1.10.3 und 2.2.9.1.10.4 des RID zu einer abweichenden Einstufung führen, sind diese Testergebnisse vorrangig anzuwenden (siehe auch Nummer 2-3 der RSEB).