Kesselwagen, abnehmbare Tanks und Batteriewagen:
Für abnehmbare Tanks (wegen der Begriffsbestimmung für abnehmbare Tanks siehe Abschnitt siehe Abschnitt 1.2.1.) gelten folgende Vorschriften:
a) sie sind auf den Wagengestellen so zu befestigen, dass sie sich nicht verschieben können;
b) sie dürfen nicht durch Sammelrohre miteinander verbunden sein;
c) wenn sie gerollt werden können, müssen die Ventile mit Schutzkappen versehen sein.