Kesselwagen, abnehmbare Tanks und Batteriewagen:
Die Wasserdruckprüfung ist spätestens alle vier Jahre durchzuführen.

Tankcontainer, Tankwechselaufbauten (Tankwechselbehälter) und MEGC:
Die Wasserdruckprüfung ist spätestens alle zweieinhalb Jahre durchzuführen.