Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind:

(1) Druckgefäße: siehe Thema "Einzelverpackungen;

(2) Kolben oder Flaschen aus Stahl: siehe Thema "Einzelverpackungen";

(3) Zusammengesetzte Verpackungen, die folgenden Vorschriften entsprechen:

a) Die Innenverpackungen müssen aus Glas, Metall oder starrem Kunststoff bestehen und jede dafür geeignet sein, flüssige Stoffe mit einer höchsten Nettomasse von 15 kg aufzunehmen.

b) die Innenverpackungen müssen mit ausreichend Polstermaterial verpackt sein, um ein Zubruchgehen zu verhindern.

c) Entweder die Innenverpackungen oder die Außenverpackungen müssen widerstandsfähige, dichte, durchstoßfeste und für den Inhalt undurchlässige Innenauskleidungen oder Säcke haben, die den Inhalt vollständig umschließen und unabhängig von Lage oder Ausrichtung ein Entweichen aus dem Versandstück verhindern.

d) Die folgenden Außenverpackungen und höchsten Nettomassen sind zugelassen:

|                                        |          | höchste    |
| Außenverpackung                        | Typ      | Nettomasse |
+----------------------------------------+----------+------------+
| Fässer aus                             |          |            |
|             Stahl                      | 1A1, 1A2 |   400 kg   |
|             einem anderen Metall außer | 1N1, 1N2 |   400 kg   |
|               Stahl oder Aluminium     |          |            | 
|             Kunststoff                 | 1H1, 1H2 |   400 kg   |
|             Sperrholz                  |    1D    |   400 kg   |
|             Pappe                      |    1G    |   400 kg   |
+----------------------------------------+----------+------------+
| Kisten aus                             |          |            |
|             Stahl                      |    4A    |   400 kg   |
|             einem anderen Metall außer |    4N    |   400 kg   |
|               Stahl oder Aluminium     |          |            |
|             Naturholz                  |   4C1    |   250 kg   |
|             Naturholz, mit staub-      |   4C2    |   250 kg   |
|               dichten Wänden           |          |            |
|             Sperrholz                  |    4D    |   250 kg   |
|             Holzfaserwerkstoff         |    4F    |   125 kg   |
|             Pappe                      |    4G    |   125 kg   |
|             Schaumstoff                |   4H1    |    60 kg   |
|             starrem Kunststoff         |   4H2    |   125 kg   |
+----------------------------------------+----------+------------+