(1) Heiße konzentrierte Lösungen von Ammoniumnitrat dürfen unter dieser Eintragung befördert werden, vorausgesetzt:

a) die Lösung enthält höchstens 93 % Ammoniumnitrat,
b) die Lösung enthält mindestens 7 % Wasser,
c) die Lösung enthält höchstens 0,2 % brennbare Stoffe,
d) die Lösung enthält keine Chlorverbindungen in Mengen, bei denen der Anteil der Chlorid-Ionen mehr als 0,02 % beträgt,
e) der bei 25 °C gemessene pH-Wert einer zehnprozentigen wässerigen Lösung des Stoffes liegt zwischen 5 und 7 und
f) die höchstzulässige Beförderungstemperatur der Lösung beträgt 140 °C.

(2) Darüber hinaus unterliegen heiße konzentrierte Lösungen von Ammoniumnitrat nicht den Vorschriften des RID, vorausgesetzt:

a) die Lösung enthält höchstens 80 % Ammoniumnitrat,
b) die Lösung enthält höchstens 0,2 % brennbare Stoffe,
c) das Ammoniumnitrat bleibt unter allen Beförderungsbedingungen gelöst und
d) die Lösung erfüllt nicht die Kriterien einer anderen Klasse.