Dieser Stoff der Verpackungsgruppe II darf in geschmolzenem Zustand weder nach Unterabschnitt 4.2.1.19 des RID in ortsbeweglichen, noch nach Tabelle A Spalte 12 in RID-Tanks befördert oder zur Beförderung aufgegeben werden. 

Für diesen Stoff ist die Beförderung in geschmolzenem Zustand daher verboten.