Dieser Stoff der Verpackungsgruppe I darf nach Unterabschnitt 4.2.1.19 des RID nicht in ortsbeweglichen Tanks in geschmolzenem Zustand befördert oder zur Beförderung aufgegeben werden, da sich die zugeordnete Tankanweisung in Tabelle A, Spalte 10 nicht auf eine Beförderung des Stoffes über seinem Schmelzpunkt bezieht. 

Da für diesen Stoff nach Tabelle A, Spalte 12 auch keine Tankcodierung für flüssige Stoffe (L) angegeben ist, ist eine Beförderung in RID-Tanks ebenfalls nicht möglich. 

Für diesen Stoff ist die Beförderung in geschmolzenem Zustand daher verboten.