Siehe Absatz 2.2.41.1.13 des RID:

"Die Klassifizierung selbstzersetzlicher Stoffe, die in Unterabschnitt 2.2.41.4, in Unterabschnitt 4.1.4.2 Verpackungsanweisung IBC 520 oder in Unterabschnitt 4.2.5.2 Anweisung für ortsbewegliche Tanks T 23 nicht aufgeführt sind, sowie ihre Zuordnung zu einer Sammeleintragung sind von der zuständigen Behörde des Ursprungslandes auf der Grundlage eines Prüfberichts vorzunehmen. Das Genehmigungszeugnis muss die Zuordnung und die entsprechenden Beförderungsbedingungen enthalten. [...]"

Diese BAM-Nr. repräsentiert die Sammeleintragung an sich - ihr wurde nach Absatz 4.1.7.1.4 Buchstabe a) des RID die Verpackungsmethode OP5 zugeordnet. Eventuell ist im Genehmigungszeugnis der zuständigen Behörde eine Verpackungsmethode mit einer niedrigeren OP-Nummer angegeben, wenn der selbstzersetzliche Stoff die Kriterien des Handbuchs Prüfungen und Kriterien Absatz 20.4.2 b) nur in einer kleineren Verpackung erfüllt.

Unter Umständen kann auf die Angabe des Gefahrzettels nach Muster 1 verzichtet werden (siehe Sondervorschrift 181).

In diesem Fall gelten auch andere (erleichterte) Bedingungen für die Zusammenladung. Die Zusammenladung ist dann mit Versandstücken zulässig, die mit Gefahrzetteln nach Muster

	1.4S, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7A, 7B, 7C, 8, 9 oder 9A

versehen sind, und ebenfalls keinen zusätzlichen Gefahrzettel nach Muster 1 aufweisen.