Der Stoff ist zur Beförderung in UN-Tanks zugelassen.
Dies bedeutet, dass im Kapitel 3.2 Tabelle A (Verzeichnis der gefährlichen Güter in UN-numerischer Reihenfolge) des RID in der Spalte 10 eine Tankanweisung angegeben ist (siehe Erläuterung zu Spalte 10 im Abschnitt 3.2.1).

Grundsätzlich gilt für die Verwendung von Tanks zum Transport gefährlicher Stoffe Folgendes:

Tanks dürfen nur mit denjenigen gefährlichen Gütern befüllt werden, für deren Beförderung sie zugelassen sind, und die mit
 - dem Werkstoff der Tanks,
 - den Dichtungen,
 - den Ausrüstungsteilen sowie
 - den Schutzauskleidungen,
mit denen sie in Berührung kommen,
 - nicht gefährlich reagieren,
 - keine gefährlichen Stoffe erzeugen oder
 - den Werkstoff nicht merklich schwächen.