Da bei dieser BAM-Nummer davon ausgegangen wird, dass der Stoff sich während der Beförderung verflüssigt, darf er unter diesen Umständen nicht in IBC befördert werden (siehe auch Unterabschnitt 4.1.3.4 des RID). 

Sofern der Stoff während der Beförderung nicht schmilzt, ist eine Beförderung in IBC jedoch zulässig (siehe hierzu die entsprechende BAM-Nummer mit der Ergänzung "fest").