Siehe Anweisung für ortsbewegliche Tanks T 23 in Absatz 4.2.5.2.6:

Diese Anweisung für ortsbewegliche Tanks gilt für selbstzersetzliche Stoffe der Klasse 4.1 und organische Peroxide der Klasse 5.2. Die allgemeinen Vorschriften des Abschnitts 4.2.1 und die Vorschriften des Abschnitts 6.7.2 sind einzuhalten. Die besonderen Vorschriften für selbstzersetzliche Stoffe der Klasse 4.1 und organische Peroxide der Klasse 5.2 in Unterabschnitt 4.2.1.13 sind ebenfalls einzuhalten.

Mindestprüfdruck (bar): 4

Mindestwanddicke des Tankkörpers (in mm Bezugsstahl): siehe 6.7.2.4.2

Anforderungen an Bodenöffnungen: siehe 6.7.2.6.3

Anforderungen an Druckentlastungseinrichtungen: siehe 6.7.2.8.2; 4.2.1.13.6; 4.2.1.13.7; 4.2.1.13.8

Füllungsgrad: siehe 4.2.1.13.13.