Kesselwagen, abnehmbare Tanks und Batteriewagen:

Die wiederkehrende Prüfung ist spätestens alle vier Jahre durchzuführen.

Tankcontainer, Tankwechselaufbauten (Tankwechselbehälter) und MEGC:
(bleibt offen)