Stoffe, die für die Beförderung durch Temperaturkontrolle stabilisiert werden müssen, um die Entwicklung eines gefährlichen Überdrucks oder eine zu starke Wärmeentwicklung zu verhindern, sind nach Unterabschnitt 3.1.2.6 zur Beförderung im Eisenbahnverkehr nicht zugelassen.

Bei einer chemischen Stabilisierung ist zusätzlich die Sondervorschrift 386 zu beachten. 

Wird ein polymerisierender Stoff zur Entsorgung oder zum Recycling befördert, muss die Sondervorschrift 386 nicht eingehalten werden, wenn die Bedingungen der Sondervorschrift 676 eingehalten sind.

Diesem Stoff wurden aus den o. g. Gründen für die Datenbank GEFAHRGUT zusätzlich zu den Angaben in Tabelle A des RID die Sondervorschriften 386 und 676 zugeordnet.

Sollte der Stoff bei Beförderung in Verpackungen, Großpackmitteln (IBC) oder Tanks eine Temperatur der selbstbeschleunigenden Polymerisation (SAPT) von mehr als 75 °C und eine Reaktionswärme von höchstens 300 J/g aufweisen, so muss diese Sondervorschrift nicht berücksichtigt werden. Der BAM liegen dazu keine konkreten Werte vor, weshalb hier konservativ entschieden wurde, die Sondervorschriften aufzuführen.