Die in Absatz 6.8.2.4.2 vorgesehenen wiederkehrenden Prüfungen sind spätestens
- für Kesselwagen, abnehmbare Tanks und Batteriewagen: alle vier Jahre;
- für Tankcontainer, Tankwechselaufbauten (Tankwechselbehälter) und MEGC: alle zweieinhalb Jahre
durchzuführen.