Der Stoff kann zur Polymerisation neigen. Der BAM liegen jedoch keine konkreten Werte vor, weshalb hier aus Sicherheitsgründen entschieden wurde, den Stoff der UN-Nummer 3532 zuzuordnen (worst case).
Sollten dem Anwender Daten vorliegen, dass der Stoff bei Beförderung in Verpackungen, Großpackmitteln (IBC) oder Tanks eine Temperatur der selbstbeschleunigenden Polymerisation (SAPT) von mehr als 75 °C und eine Reaktionswärme von höchstens 300 J/g aufweist, dann muss dieser wegen der umweltgefährdenden Eigenschaften der UN-Nummer 3082 UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. zugeordnet werden.